Ficha técnica

Cargador frontal Cat 938F

N° de interno:

Patente:

Marca y modelo del motor:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACEITES** | **CODIGO ORIGINAL** | **ALTERNATIVO** |
| **Motor** | Caterpillar DEO | Shell Rimula R4 SAE 15W40 |
| **Transmisión** | Caterpillar TDTO | Shell donax tc SAE 30 |
| **Diferenciales** | Caterpillar TDTO | Shell donax tc SAE 50 |
| **Hidráulico** | Caterpillar HYDO | Shell SAE 10W |
| **Frenos** | Caterpillar HYDO | Shell SAE 10W |
| **FILTROS** |  |  |
| **Motor** | CA 2P4005 | DO P554005 |
| **Transmisión** | CA 9M9740 | DO P559740 |
| **Hidráulico** | CA 9J5461 | DO P555461 |
| **Combustible** | CA 1R0712 | DO P551712 |
| **Sistema de admisión de aire** | CA 6I0273 | DO P552473 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sistema de enfriamiento** | |
| **Líquido refrigerante** ELC 2154242 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPACIDADES** | |
| **Motor** | 21 litros |
| **Transmisión** | 30 litros |
| **Diferencial delantero** | 24 litros |
| **Diferencial trasero** | 27 litros |
| **Hidráulico** | 55 litros |
| **Combustible** | 210 litros |
| **Sistema de enfriamiento** | 48 litros |

|  |  |
| --- | --- |
| **CORREAS** | |
| **Alternador** |  |
| **Ventilador** |  |