FICHA TECNICA

MONTACARGA MANITOU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACEITE** | **CODIGO ORIGINAL** | **ALTERNATIVO** |
| **Motor** | Manitou 582359 | Shell 15W40  |
| **Reductores de ruedas** | Manitou 546330 | Shell SAE 80W90 |
| **Hidráulico**  | Manitou 546109 | Shell SAE 10W |
| **Eje trasero** | Manitou 489670 |  |
| **FILTROS** |  |  |
| **Motor** | Manitou 702577 |  |
| **Aire seco** | Manitou 227959 |  |
| **Cartucho seguridad aire seco** | Manitou 227960 |  |
| **Combustible**  | Manitou 109401 |  |
| **Hidráulico**  | Manitou 602096 |  |
| **Tapón de filtro hidráulico**  | Manitou 62415 |  |
| **Alcachofa**  | Manitou 77402 |  |

|  |
| --- |
| **SISTEMA DE REFRIGERACION** |
| Manitou 470078 | 10,5 litros |

|  |
| --- |
| **CAPACIDADES**  |
| **Motor** | 9,75 litros |
| **Reductores de ruedas delanteras** | 1 litro |
| **Hidráulico** | 95 litros |
| **Combustible** | 73,5 litros |

|  |
| --- |
| **CORREAS** |
| **Alternador** | 703259 |